modbus\_set\_bits\_from\_byte(3)

============================

NAME

----

modbus\_set\_bits\_from\_byte - set many bits from a single byte value

SYNOPSIS

--------

\*void modbus\_set\_bits\_from\_byte(uint8\_t \*'dest', int 'index', const uint8\_t 'value');\*

DESCRIPTION

-----------

The \*modbus\_set\_bits\_from\_byte()\* function shall set many bits from a single byte.

All 8 bits from the byte \_value\_ will be written to \_dest\_ array starting at

\_index\_ position.

RETURN VALUE

------------

There is no return values.

SEE ALSO

--------

linkmb:modbus\_set\_bits\_from\_byte[3]

linkmb:modbus\_set\_bits\_from\_bytes[3]

AUTHORS

-------

The libmodbus documentation was written by Stéphane Raimbault

<stephane.raimbault@gmail.com>